关于民权县项伟新型建材有限公司年生产20万平方米透水砖项目环境影响评价文件拟批复的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对民权县项伟新型建材有限公司年生产20万平方米透水砖项目环境影响报告表作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目的环境影响评价文件基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈至我局环评总量股，公示期：2020年7月28日-2020年8月1日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》自公示起5日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0370—6023101（行政审批大厅）

通讯地址：民权县产业集聚区中山大道与工业大道交叉口东北角

拟审批的建设项目环境影响报告表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | 民权县项伟新型建材有限公司年生产20万平方米透水砖项目 | 河南省商丘市民权县白云寺镇工业园区99号 | 民权县项伟新型建材有限公司 | 河南省昊德环保科技有限公司 | 本项目为新建，占地面积为21000平方米，总投资1000万元。主要生产工艺为原料外购（建筑垃圾、水泥等）—分拣—上料—破碎—筛分—配料—混合搅拌—砌块成型—自然养护—抽检—成品。主要设备为破碎机、制砂机、筛分机、搅拌机、砌块成型机及环保设备等。 | 1、废水。项目生产废水不外排，职工生活废水经厂区化粪池处理后由周边村民外运肥田。2、废气。建筑垃圾装卸粉尘：项目建筑垃圾堆放车间全封闭，并在料库上方安装固定的干雾喷淋抑尘装置，进行洒水降尘。破碎筛分粉尘：项目物料输送设置在全密闭廊道内，破碎筛分生产线进行二次封闭，同时设置抽风管道，对破碎筛分粉尘进行负压收集后进入1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，处理后废气能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥仓及其他通风生产设备的要求。水泥入仓粉尘：水泥入仓粉尘经自带仓顶除尘器处理后设置1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥仓及其他通风生产设备的要求。配料仓投料粉尘：各配料机上方拟设置喷干雾抑尘装置，洒水抑尘。搅拌机落料粉尘：企业在搅拌机落料口上方设置抽风管道，粉尘经集中收集后进入一套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥仓及其他通风生产设备的要求。车辆运输产生的扬尘：及时对厂区地面进行清扫、洒水降尘；建筑垃圾等运输车辆要封闭遮盖，粉料采用密闭罐车运输；在厂区出入口设置车辆冲洗设施对出入厂车辆进行清洗。食堂油烟：集气罩+油烟净化器+专用烟道。3、噪声。本项目噪声主要来源于搅拌机、破碎机等生产设备运行过程所产生的机械噪声，其声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。4、固废。项目洗车废水沉淀池沉渣、混凝土残渣及残次品，直接回用于生产；项目除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理。 |