审批的建设项目拟采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 河南云舒新型建材有限公司年产10万吨水洗砂项目 | 商丘市民权县双塔镇310国道旁卓寨村 | 河南云舒新型建材有限公司 | 河南登白环保科技有限公司 | 河南云舒新型建材有限公司位于商丘市民权县双塔镇310国道旁卓寨村，总投资300万元，厂区总占地面积为10000㎡ | 1、废水：生活污水经化粪池处理后用于肥田，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不外排。2、废气：厂区建设封闭式生产车间，车间地面全部硬化，原料仓库安装喷干雾抑尘装置；厂区道路洒水；传送带上料、落料均设置“集气罩+袋式除尘器”经同一根15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。3、固体：一般固废收集后，定期外售或交环卫部门处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫清运至垃圾处理场。4、噪声：工程选用基础减震、厂房隔声、距离衰减、消音器、设备维护等防治措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |