**拟批复的建设项目采取的污染防治措施（报告表内容）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | 河南省文通塑料有限公司年生产25万件门封条塑料制品建设项目 | 河南省商丘市民权县产业集聚区兴业路与万宝路交叉口西南角 | 河南省文通塑料有限公司 | 河南省波光环境评估服务有限公司 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此该项目属于国家允许类项目，符合国家产业政策和地方发展规划。项目属于新建性质，系租赁广州万宝集团民权电器有限公司院内闲置车间进行生产建设，工程占地面积为1000m2，总投资200万元，项目环保投资20.8万元，占总投资的10.4%。 | 1、废水：本项目废水为职工产生的生活污水，无生产废水产生。本项目生活污水经现有化粪池处理后排入厂区总排口，然后接入市政污水管网进入民权县污水处理厂进一步处理。  2、废气：①热熔、挤出工序，热熔焊接工序产生的废气：挤出机上方设置集气罩，建议车间设置固定焊接工位，在每个焊接工位上各设1个集气罩，将挤出有机废气和焊接有机废气至一套“吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放；②破碎粉尘：破碎机上方安装集气罩，废气引入袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。  3、噪声：工程选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。  4、项目固体废物主要为一般固废和危险固废。一般固废为废边角料、不合格产品和破碎工序废气处理收集的粉尘，废边角料、不合格产品收集后利用破碎机进行破碎，回用于生产；破碎工序废气处理收集的粉尘收集后暂存于车间固废暂存区内，定期外售；生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门统一处理；危险固废主要为废活性炭，暂存在危险固废暂存间，密闭容器收集，分区存放，定期委托有资质单位进行安全处置。 |