 拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 民权县龙塘镇商兴塑业厂年回收32000吨废旧塑料项目 | 商丘市民权县龙塘镇乔口村028号 | 民权县龙塘镇商兴塑业厂 | 河南元臻环境工程有限公司 | 民权县龙塘镇商兴塑业厂位于商丘市民权县龙塘镇乔口村028号，总投资150万元，厂区总占地面积为3500㎡ | 1、废水：破碎、清洗废水经污水处理设施（日处理能力不小于200m3，采用“气浮+缺氧/好氧法（A/O）”处理工艺）处理后循环使用，不外排，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005表1洗涤用水的水质标准要求；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，外运肥田，不得随意外排。  2、废气：分拣粉尘废气采用车间密闭、自然沉降，粉尘废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求；污水处理站恶臭废气采用半地下式，上面设置盖板进行密闭，盖板上预留进、出气口，通过密闭管道负压收集，引入一套活性炭吸附装置进行处理后经15米高排气筒排放；对污水处理设备定期维护，保证污水处理系统正常运行，定期喷洒除臭剂。  3、固体：一般固废收集后，定期外售或交环卫部门处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫清运至垃圾处理场。  4、噪声：工程选用基础减震、厂房隔声、距离衰减、消音器、设备维护等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |