审批意见 民环审[2022]第026号

**关于民权县城乡发展投资有限公司民权县泰安健康产业园项目环境影响报告书的批复**

民权县城乡发展投资有限公司:

你公司报送的由河南金浪桥工程管理有限公司编制完成的《民权县城乡发展投资有限公司民权县泰安健康产业园项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）已收悉。项目拟审批事项民权县政府网站公示期满，无异议。经研究，批复如下：

一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》。原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你公司应向社会主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项目环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、震动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准和民权县污水处理厂接水标准要求后，进入民权县污水处理厂进一步处理，废水还得随意外排。

2、废气：（1）食堂油烟经油烟净化器处理，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型要求后，通过专用排放口排放；（2）燃气锅炉采用低氮燃烧技术，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求后，通过62m高的排气筒排放；（3）污水处理站产生的恶臭气体微负压收集，通过离子除臭系统处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准后，通过1根15m高排气筒排放；（4）柴油发电机燃油尾气经柴油颗粒捕集器+脱氮装置净化处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值要求后，由专用烟道引至楼顶排放。

3、固废：（1）一般固废暂存，定期处理，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；（2）危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；（3）生活垃圾交环卫部门外运处理。

4.噪声。选用低噪声设备，加装基础减振、隔声、消声等处理措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。

（四）本项目建设后，主要污染物排放量满足本项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求。

（五）如果今后国家或者我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、项目建成后，按相关规定及时进行项目竣工环境保护验收。项目建设及运行过程中，由民权县环境保护局负责项目的日常环境管理工作。

五、本项目自批复起5年内逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目正式投入生产或者运营后3年-5年内开展建设项目环境影响后评价工作。

六、对此批复若存有异议，可自该文下达之日起60日内向河南省环保厅、商丘市环保局或民权县人民政府申请复议，逾期复议无效。

盖章

2022年10月24日