拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预测或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | 民权县华胜包装材料有限公司年产900万套塑料包装盒项目 | 商丘市民权县建业路中段北侧200米 | 民权县华胜包装材料有限公司 | 河南元臻环境工程有限公司 | 民权县华胜包装材料有限公司拟投资100万元位于商丘市民权县建业路中段北侧200米建设年产900万套塑料包装盒项目 | 废气污染防治措施：注塑工序和贴标工序产生的废气非甲烷总烃经集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放，处理后能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中有关建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准  废水污染防治措施：营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池处理，一同经厂区总排口达标排放进入民权县污水处理厂进一步处理，处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和民权县污水处理厂设计进水水质要求；  噪声防治措施：项目营运期生产过程中产生的噪声经设置基础减振和厂房隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值要求。 |