审批意见 民环审[2023]第026号

**关于河南东致实业有限公司年生产4500万个饮料瓶建设项目**

**环境影响报告表的批复**

河南东致实业有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411421MA3X8N8C81）报送的由河南翰林环保科技有限公司编制完成的《河南东致实业有限公司年生产4500万个饮料瓶建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称“报告表”）已收悉。项目拟审批事项已在民权县政府网站公示期满，无异议。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告表》。原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你公司应向社会主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项目环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、震动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及民权县污水处理厂收水标准要求后，由市政管网进入民权县污水处理厂进一步处理，不得随意外排。

2、废气：（1）加热、吹瓶有机废气：车间独立密闭，废气负压收集，废气收集后通过“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）限值要求后，通过15m高的排气筒排放；（2）粉碎工序颗粒物：车间密闭，废气经袋式除尘器处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）限值要求后，通过15m高的排气筒排放。（3）无组织废气：加强管理，减少无组织废气排放。

3、噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：（1）一般固体废物集中收集后外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；(2)危险废物集中暂存,定期交由有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求;(3)生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（四）本项目建设后，主要污染物排放量满足本项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求。

（五）如果今后国家或者我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、项目建成后，按相关规定及时进行项目竣工环境保护验收。项目建设及运行过程中，由民权县环境保护局负责项目的日常环境管理工作。

五、本项目自批复起5年内逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目正式投入生产或者运营后3年-5年内开展建设项目环境影响后评价工作。

六、对此批复若存有异议，可自该文下达之日起60日内向河南省环保厅、商丘市环保局或民权县人民政府申请复议，逾期复议无效。

2023年10月25日